**Embedded**

1. **Probleme bei Komponenten:**
   1. Kippschalter
      1. Entprellung/Pulldown

Generell nutzt man einen Widerstand um den State nach drücken zu resetten

In unserem Fall verwendeten wir den integrierten PullUp Resistor um diesen Widerstand einzusparen